**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
 ДК 021:2015-44810000-1 « Фарби» ( фарба акрилова, фарба емалірована, грунтівка, тонувальний концентрат)**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 **(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-13-002595-a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.34.56. |  *Емаль ZEBRA алкідна* *ПФ-116 820 стійкий колір (біла) 2,8кг.****Емаль алкідна Floor Enamel ПФ-266 для підлоги, Delfi червоно-коричнева 2,8 кг.******Фарба фасадна акрилова BudmonsteR 9.1 FASADE ACRYL ECO (14кг.)*** ***Фарба інтер’єрна акрилова дисперсійна для стін і стель BudmonsteR 8.2 INTERIOR ACRYL MAX, 14 кг*** ***Тонувальний концентрат, барвник Anserglob (100 мл) №162 бежевий******Ґрунтівка глибокопроникна Ceresit СТ 17*** | Емаль ZEBRA алкідна ПФ-116 серія Акварель 820 біла; 2,8 кг. Застосування:  для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх та зовнішніх робіт Бренд: ZeBra Тип емалі:  емаль Фактура:  гладка. За типом зв'язуючої речовини: алкідна Відтінок:  білий. Розчинник: уайт-спірит. Кількість компонентів:  однокомпонентний Термостійкість:  ні Тип поверхні:  метал, деревина. Призначення:  для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь. Витрата:  80-180 мл/кв.м Час висихання до відлипання:  6 год Час повного висихання:  24 год Країна-виробник:  Україна Вага: (банка - 2,8 кг.)Емаль Delfi ПФ-266 червоно-коричнева, глянець ( банка -2,8 кг ) За типом зв'язуючої речовини: пентафталева Відтінок:  червоно-коричневий Розчинник: уайт – спірит. Кількість компонентів:  однокомпонентнаТермостійкість:  ні Тип поверхні:  дерев'яні покриття. Призначення:  для підлоги. Витрата:  100-160 мл/кв.мЧас висихання до відлипання:  12 год. Час повного висихання:  24 год. Склад: Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, розчинник, цільові добавки.Країна-виробник: Україна  Вага: ( банка- 2,8 кг.) *Бренд:*BudMonster*Спосіб нанесення:*валик, пензель, розпилювач.*Склад:*акрилова*Рекомендована кількість шарів:*1-2 шари*Розріджувач:* вода*Можливість тонування****:***такДля нанесення придатна на цементні та цементно-вапняні штукатурки, бетон та пінобетон, цеглу, а також на гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і OSB. Не містить розчинників.*Витрата****:***220-250 г/м2 в один шар. Колерування спеціальним барвником ручним способом або професійним машиннимспособом. Суворо заборонено колерувати пігментними концентратами на спирто-водній основі.Країна виробник: Україна  Вага: відро 14 кг.Фарба інтер’єрна акрилова дисперсійна для стін і стель для внутрішніх робіт. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу обробку та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування: штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, лакофарбових покриттів, ДВП, ДСП, шпалер. Час висихання кожного шару 1-2 год при температурі основи +20°С і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Витрата: 150-180 г/м2 в один шар (точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об’єкті). Колерування спеціальним барвником ручним способом. Властивості: матова Економічна стійка до стирання Висока криюча здатність. Країна виробник: Україна  Вага: відро 14 кг.Вид колера : Колеровочна фарба № 162 бежевийПризначений для тонування емалей, масляних і водно-дисперсійних фарб, структурних моделюючих фарб, вапняних розчінів, сухих будівельних сумішей, декоративних акрилових і силіконових штукатурок, шпаклівок та інших матеріалів.Вага: 0,1 літр (100мл)Тип: глибокопроникна Бренд: Ceresit Основа:  синтетичні смоли Колір:  світло-жовтий Країна-виробник:  Україна Витрата:  100-200 г/кв.м Час висихання:  4 - 6 год Щільність:  1,01 кг/л Сфера застосування:  внутрішні приміщення, для житлових приміщень, для бетону, для ванної кімнати, для газобетону, для стін, для укладання плитки, для фарби, для цегли, для шпаклівки, для шпалер, для штукатурки, для кухні, для фасаду, для зовнішніх робіт, для внутрішніх робіт.  Фасування: каністра об’ємом 10 л. | Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення»Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення»Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення»Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення»Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення»Якісні та технічні характеристики відповідають ДБН В.22-15.2019«Житлові будинки. Основні положення» |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015-44810000-1 « Фарби» ( фарба акрилова, фарба емалірована, грунтівка, тонувальний концентрат) (номер / ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-13-002595-a)**

 **299 029 грн. з ПДВ**

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **299 029 грн. з ПДВ** | **299 029 грн. з ПДВ** | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно цінових пропозицій на ринку.За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлістановить **299 029 грн. з ПДВ** |